Créer les fichiers **.py** depuis les fichiers **.ui**

*pyside6-rcc rc\_laser\_power.qrc -o rc\_laser\_power\_rc.py*

*pyside6-uic ui\_laser\_power.ui -o ui\_laser\_power.py*

Les convertir depuis UTF-16 en UTF-8 via notepad++

*pyside6-uic* ui\_Control\_Microscope\_Main.ui -o ui\_Control\_Microscope\_Main.py